|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **商场名称** | **自动扶梯****是否有警告贴士** | **自动扶梯外****是否有乎挡** | **室内中庭护栏高度****（CM）** | **室外护栏高度（CM）** | **护栏****是否警告贴士** | **安全隐患** |
| 中间 | 侧面 | 踏板 |
| **嘉里中心** |  × | √ | × | 无 | 116 | 无 | 无 | 1. 护栏无任何警示标识；
2. 地插裸露在外；
3. 透明橱窗缺警示；
 |
| **滨江宝龙城** | 室内√  | 室内√  | 室内×  | 无 | 120 | 119 | 室内每隔5-7块玻璃一个户外无 | 户外自动扶梯有缺口无遮挡 |
| 室外× | 室外√ | 室外× |
| **星光大道一期** | × | √ | √ | 无 | 无 | 111 | 每隔8-12块玻璃1个 | 1. 网鱼网咖、慢生活餐厅门口护栏玻璃损坏无警示；
2. 电梯扶手感觉略矮；
 |
| **星光大道二期** | √ | √ | √ | 无 | 122 | 无 | 每隔4块玻璃1个 | 电梯扶手感觉略矮； |
| **杭州大厦D座** | × | √ | × | 无 | 约130 | 无 | 无 | 1. 护栏无任何警示标识；
2. 2护栏与玻璃的间隙过过大，有20CM；
 |
| 台阶：7 | 玻璃：92护栏约31 |
| **解百新世纪** | √  | √ | √ | 无（其中一侧靠墙） | 基本总高：116 | 无 | 无 | 护栏与玻璃的间隙过过大，有20多CM |
| 台阶：17.5 | 玻璃76 |
| 顶楼最高部分：132 |
| **利星1157** | 部分有  | √ | √ | 仅4楼有，但牢度一般 | 总高：113 | 暂未开放 | 仅3楼有2个，且不太明显其余楼层均没有 | 1. 护栏警示标识过少；

2、2楼连廊护栏台阶高45CM，玻璃高63.5CM，台阶可踩，不太安全 |
| 台阶：6 | 玻璃：107 |
| **利星名品广场** | √  | √ | √ | 无 | 108 | 无 | 无 | 1、护栏无任何警示标识2、三楼洗手间男女共用 |
| **万达广场** | √  | √ | √ | 有 | 116 | 无 | 中庭每隔17-22块玻璃1个 | 1. 中庭玻璃护栏警示贴间距略大；
2. 部分三菱自动扶梯保养超时
 |
| **武林银泰** | √  | √ | √ | 无（但双向靠墙，相对安全） | 无 |  天桥121 | 楼梯119 | 天桥：每隔2块玻璃 | 楼梯：无 | 天桥楼梯为透明玻璃无警示 |
| 台阶15玻璃104 |
| **天阳D32** | √  | √ | × | 无 | 总高约：110（护栏有斜度） | 无 | 无 | 护栏无任何警示标识 |
| 台阶：8.5 | 玻璃101.5 |
| **城西银泰城** | √  | √ | × | 有 | 110 | 122 | 室内每隔3-15块左右玻璃1个 | 户外每隔2块玻璃1个 | 室内中庭警示贴士不够 |
| **湖滨银泰in 77** | C区√  | C区√ | C区√ | C区有 | 扶手内侧110 | B区114 | C区室内：每隔2-3块玻璃1个 | B区户外警示贴士不够 |
| **西田城** | √  | √ | √ | 无（但有警示） | 总高：121 | 无 | 每隔2-3块玻璃1个 |  |
| 台阶：15 | 玻璃：106 |
| **西溪印象城** | √  | √ | √ | 无 | 110 | 无 | 每隔2-3块玻璃1个 |  |
| **万象城** | √  | √ | √ | 有 | 106 | 无 | 每隔1块玻璃1个 |  |